**ИНСТРУКЦИЯ**

**о мерах пожарной безопасности**

**в учебных заведениях**

1. Ответственность за пожарную безопасность учебных заведений несут директора этих объектов, а при отсутствии их лица исполняющие их обязанности
2. Директор обязан:
* знать и точно выполнять правила пожарной безопасности;
* следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима лицами, работающими в учреждении, а также учащимися;
* не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности;
* обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, а так же средств пожарной сигнализации;
* при возникновении пожара до прибытия пожарной охраны принимать меры к его ликвидации;
* следить за исправностью электроустановок и электропроводки и принимать немедленные меры к устранению нарушений, могущих привести к пожару.
1. Проходы, выхода, коридоры, тамбуры, лестницы и подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.
2. Двери запасных выходов должны быть закрыты на легкооткрывающиеся запоры.
3. При эксплуатации электросетей и приборов запрещается:
* эксплуатировать провода с поврежденной изоляцией;
* снимать электропровода с роликов, крепить электропровода на гвоздях;
* применять в электросети некалиброванные предохранители «жучки»;
* завязывать провода, применять абажуры из бумаги;
* пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами и т.д.;
* пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами без несгораемых подставок, а так же оставлять их без присмотра включенными в электросеть.
1. Разведение костров, сжигание мусора ближе 50 метров от зданий и сооружений запрещается.
2. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии на вахте должны быть электрические фонари.
3. В случае возникновения пожара следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», принять меры к эвакуации детей и тушению пожара имеющимися средствами.
4. Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.
5. Число парт в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
6. С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
7. Запрещается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию.